
**Настройка доступа к мультисервисной сети Скайнет осуществляется в два этапа:**

1 этап - Настройка подключения к локальной сети (настройка порта Ehternet Вашего ПК)


2 этап - Настройка доступа (настройка доступа к глобальной сети Internet c Вашего ПК)

**Настройка подключения к локальной сети**


Выберите **Пуск - Панель управления.**




2. Выберите **Сеть и Интернет**




3. В появившемся окне выберите **Центр управления сетями общим доступом**




4. Далее выберите **Изменение параметров адаптера**




5. Щелкните правой кнопкой мыши по значку **Подключение по локальной сети** и выберите свойства.



6. В открывшимся окне *"Подключение по локальной сети"* **уберите галочку** напротив пункта *Протокол интернета версии 6,* после этого выберите **Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)** нажмите кнопку **свойства**.



7. Появляется окно конфигурации протокола TCP/IPv4. Выбираете **Получить IP адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**. TCP/IPv4 настроен. Теперь Вы нажимаете кнопку **OK**, затем кнопку **Закрыть**.




Нажмите «ОК» .

Настройка порта Ehternet в вашем компьютере завершена.


Далее приступайте к настройке доступа.

**Настройка доступа в системе Windows**


1. Нажмите **Пуск** и выберите **Панель управления**.




2. В появившемся окне выберите **Сеть и Интернет**.




3. Выберите **Центр управления сетями и общим доступом**.




4. Выберите **Настройка нового подключения или сети**.




5. Выберите **Подключение к рабочему месту** и нажмите кнопку **далее**.



6. Далее нужно выбрать **Использовать мое подключение к интернету** и нажать кнопку **далее**.



7. В поле **Интернет-адрес** нужно ввести **vpn.skynetru.lan**,  
В поле **Имя** местоназначения введите желаемое название VPN-соединения (Skynet),  
Поставьте галочку напротив строки «Не подключаться сейчас, только выполнить установку для подключения в будущем».  
Нажмите кнопку **Далее**.




8. Пользователь - введите сюда ваш **логин** для доступа в Интернет.


Пароль - сюда нужно ввести **пароль** для доступа в Интернет.  
Нажмите кнопку **создать**.




9. Нажмите кнопку **закрыть**.





10. Теперь выберите **Изменение параметров адаптера**.





11. В появившемся окне выберите значок вашего VPN-соединения (в данном случае **Skynet**) щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите **свойства**.



12. Перейдите во вкладку «Параметры» и снимите галочку «Включать домен входа windows».




13. Перейдите во вкладку «Безопасность» Тип VPN выберете «L2TP IPSec VPN»




далее перейдите во влкадку “сеть” и снимите галочку напротив пункта «Протокол Интернета версии 6»

14. Теперь щелкните два раза левой кнопкой мыши по значку **Вашего VPN-соединения**, в появившемся окне введите **логин** и **пароль** для доступа в Интернет указанные в выданной Вам Памятке. Нажмите **подключение**.



14. После того как соединение будет успешно установлено, система предложит вам выбрать расположение сети. Выберите **Общественная сеть**.  
Поздравляем, теперь вы подключены к Интернету.



Настройка завершена.